zał. nr 1 do obwieszczenia o przetargu

z dnia 15.03.2017 r.

Ambony myśliwskie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oddział | Leśnictwo | Rok budowy | Nr inw. | Opis | Cena wywoławcza ( brutto ) zł /postąpienie min. |
| 1 | 46s | Jaktórka | 2008 | UŁ-A1/180 | Ambona zamknięta na słupach wkopanych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą | 83,95/10 |
| 2 | 46m | Jaktórka | 2015 | UŁ-A2/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty onduliną. | 944,64/10 |
| 3 | 61c | Jaktórka | 2015 | UŁ-A3/180 | Ambona zamknięta na nowych słupach modrzewiowych na stopach betonowych wkopanych, pozostałe element z sosny, dach kryty papą. Ambona kilkuletnia po gruntownym remoncie w 2015 r. | 1461,24/20 |
| 4 | 268a | Gąbin | 1996 | UŁ-A4/180 | Ambona zamknięta, wolnostojąca, na wzniesieniu, konstrukcji sosnowej, ściany podwójne z desek ocieplone wełną mineralną, dach kryty onduliną. | 212,18/10 |
| 5 |  | Gąbin | 2014 | UŁ-A5/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 6 | 79d | Kowalewo  | 2014 | UŁ-A6/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 7 | 250c | Gąbin | 2013 | UŁ-A7/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach drewniany z desek | 736,16/10 |
| 8 | 188c | Drogosław | 2015 | UŁ-A8/180 | Ambona otwarta na słupach posadowionych na betonie wkopanym, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit nowy wzór | 944,64/10 |
| 9 | 195n | Gabin | 2014 | UŁ-A9/180 | Ambona na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 10 | 84a | Kowalewo | 2015 | UŁ-A10/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 944,64/10 |
| 11 |  | Kowalewo | 2015 | UŁ-A13/180 | Ambona otwarta na słupach posadowionych na betonie wkopanym, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit nowy wzór | 944,64/10 |
| 12 | 153a | Kowalewo | 2004 | UŁ-A14/180 | Ambona otwarta, wolnostojąca, na wzniesieniu, konstrukcji sosnowej, słupy dębowe, ściany z desek, dach kryty papą | 127,31/10 |
| 13 | 229g | Gąbin | 2013 | UŁ-A15/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach drewniany kryty onduliną. | 840,40/10 |
| 14 |  | Gąbin | 2014 | UŁ-A16/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą i gumolitem | 840,40/10 |
| 15 | 223j | Gąbin | 2013 | UŁ-A17/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach drewniany z desek | 736,16/10 |
| 16 | 245c | Łabiszyn | 2015 | UŁ-A18/180 | Ambona otwarta na słupach posadowionych na betonie wkopanym, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit nowy wzór | 944,64/10 |
| 17 | 154c | Kowalewo | 2005 | UŁ-A19/180 | Ambona otwarta wkopana na słupach sosnowych, dach kryty papą plus gumolit | 104,24/10 |
| 18 | 161g | Kowalewo | 2012 | UŁ-A20/180 | Ambona otwarta wkopana na słupach sosnowych, dach kryty onduliną | 416,97/10 |
| 19 | 85Af | Kowalewo | 2013 | UŁ-A21/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach kryty onduliną | 736,16/10 |
| 20 | 63Ag | Kowalewo | 2014 | UŁ-A22/180 | Ambona otwarta na słupach mocowane na betonach okrągłych wkopanych, drabina na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty onduliną | 840,40/10 |
| 21 | 62b | Jaktórka | 2014 | UŁ-A23/180 | Ambona otwarta na słupach mocowane na betonach okrągłych wkopanych, drabina na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą | 840,40/10 |
| 22 | 225d | Gabin  | 2012 | UŁ-A25/180 | Ambona otwarta na słupach wkopanych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 416,97/10 |
| 23 |  | Gąbin | 2008 | UŁ-A27/180 | Ambona zamknięta wkopana na słupach sosnowych, pozostałe elementy sosnowe, z drzwiami, dach kryty onduliną | 168,82/10 |
| 24 | 270k | Gąbin | 2015 | UŁ-A28/180 | Ambona otwarta na słupach sosnowych, stopach betonowych wkopanych, pozostałe elementy z sosny, dach kryty onduliną | 944,64/10 |
| 25 | 157c | Kowalewo | 2014 | UŁ-A29/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 26 | 160m | Kowalewo | 2013 | UŁ-A30/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach drewniany z desek | 736,16/10 |
| 27 | 250 | Gąbin | 2014 | UŁ-A31/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 28 |  | Kowalewo | 2015 | UŁ-A32/180 | Ambona otwarta na słupach posadowionych na betonie wkopanym, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit nowy wzór | 944,64/10 |
| 29 | 270g | Gąbin | 2014 | UŁ-A33/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty \_papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 30 | 61 | Jaktórka | 2010 | UŁ-A34/180 | Ambona otwarta na nowych słupach modrzewiowych na stopach betonowych wkopanych, pozostałe elementy z sosny, dach kryty papą plus ondulina | 432,43/10 |
| 31 | 198c | Kowalewo | 2013 | UŁ-A35/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach drewniany z desek | 736,16/10 |
| 32 | 150f | Drogosław | 2014 | UŁ-A36/180 | Ambona otwarta, na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 33 | 197j | Kowalewo | 2015 | UŁ-A37/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 944,64/10 |
| 34 | 229k | Gąbin | 2014 | UŁ-A38/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 35 | 198a | Kowalewo | 2013 | UŁ-A39/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach drewniany z desek | 736,16/10 |
| 36 | 108h | Gąbin | 2015 | UŁ-A41/180 | Ambona otwarta na słupach posadowionych na betonie wkopanym, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit nowy wzór. | 944,64/10 |
| 37 | 218d | Gąbin | 2015 | UŁ-A42/180 | Ambona otwarta na słupach sosnowych, stopach betonowych wkopanych, pozostałe elementy z sosny, dach kryty ondulina. | 944,64/10 |
| 38 | 193h | Gąbin | 2013 | UŁ-A43/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach drewniany z desek. | 736,16/10 |
| 39 | 113c | Drogosław | 2012 | UŁ-A44/180 | Ambona zamknięta wkopana na słupach dębowych, ocieplona styropianem (od zew. deska-styropian-płyta), dwa okna, pozostałe elementy sosnowe. | 675,27/10 |
| 40 | 121c | Kowalewo | 2000 | UŁ-A45/180 | Ambona otwarta na wzniesieniu, konstrukcji sosnowej, ściany z desek, dach kryty gumolitem | 127,31/10 |
| 41 | 266g | Łabiszyn | 2014 | UŁ-A46/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 42 | 183b | Drogosław | 2013 | UŁ-A49/180 | Ambona otwarta z drewna sosnowego na słupach mocowanych na stopach betonowych, drabina na płytce betonowej, dach drewniany z desek | 736,16/10 |
| 43 | 60g | Jaktórka | 2008 | UŁ-A51/180 | Ambona zamknięta wkopana na słupach sosnowych, dach kryty papą, słupy lekko spróchniałe | 168,82/10 |
| 44 | 86d | Kowalewo | 2008 | UŁ-A53/180 | Ambona zamknięta wkopana na słupach sosnowych, dach kryty onduliną | 168,82/10 |
| 45 | 187g | Drogosław | 2014 | UŁ-A54/180 | Ambona otwarta na słupach mocowanych na betonach okrągłych wkopanych, drabina posadowiona na płytkach betonowych, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit | 840,40/10 |
| 46 | 225d | Gąbin | 2003 | UŁ-A55/180 | Ambona otwarta wkopana na słupach sosnowych, dach kryty papą plus gumolit | 104,24/10 |
| 47 | 222i | Gąbin | 2015 | UŁ-A56/180 | Ambona otwarta na słupach posadowionych na betonie wkopanym, konstrukcja z sosny, dach kryty papą plus gumolit nowy wzór | 944,64/10 |